{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Calendario RESUMEN","CATALOGO","RESUMEN"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":27,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Calendario RESUMEN","index":0,"n_rows":79,"n_cols":65,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,4],[7,21,7,28],[7,29,7,67],[8,21,8,28],[8,29,8,67],[9,2,9,4],[9,21,9,28],[9,29,9,67],[0,0,0,32],[1,0,1,32],[2,0,2,32],[3,1,3,8],[3,17,4,28],[3,29,6,67],[4,0,6,0],[4,1,6,8],[5,17,6,28],[22,0,24,0],[22,1,24,2],[22,64,22,67],[23,64,23,67],[24,64,24,67],[10,1,10,6],[10,8,10,20],[10,21,10,28],[10,29,10,67],[12,0,12,67],[14,0,15,0],[14,1,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[14,28,14,31],[14,32,14,35],[14,36,14,39],[14,64,15,67],[18,20,18,23],[17,24,17,27],[17,28,17,31],[17,32,17,35],[17,36,17,39],[25,56,25,59],[25,60,25,63],[16,1,16,2],[16,64,16,67],[14,7,15,7],[14,8,14,11],[14,12,14,15],[14,16,14,19],[14,20,14,23],[14,24,14,27],[25,64,25,67],[25,40,25,43],[25,44,25,47],[17,48,17,51],[17,52,17,55],[17,56,17,59],[17,60,17,63],[17,64,17,67],[18,1,18,3],[18,8,18,11],[18,12,18,15],[18,16,18,19],[17,40,17,43],[17,44,17,47],[26,12,26,15],[26,16,26,19],[26,20,26,23],[25,24,25,27],[25,28,25,31],[25,32,25,35],[25,36,25,39],[26,24,26,27],[26,28,26,31],[26,32,26,35],[26,36,26,39],[26,64,26,67],[25,8,25,11],[25,12,25,15],[25,16,25,19],[25,20,25,23],[25,48,25,51],[25,52,25,55],[31,1,31,3],[31,8,31,11],[31,12,31,15],[31,16,31,19],[31,20,31,23],[30,24,30,27],[30,28,30,31],[30,32,30,35],[30,36,30,39],[31,24,31,27],[31,28,31,31],[31,32,31,35],[31,36,31,39],[30,8,30,11],[30,12,30,15],[26,1,26,3],[26,8,26,11],[35,56,35,59],[35,60,35,63],[40,48,40,51],[40,52,40,55],[40,56,40,59],[40,60,40,63],[30,16,30,19],[30,20,30,23],[30,64,30,67],[30,40,30,43],[30,44,30,47],[31,64,31,67],[30,48,30,51],[30,52,30,55],[30,56,30,59],[30,60,30,63],[35,64,35,67],[35,40,35,43],[35,44,35,47],[36,64,36,67],[35,48,35,51],[35,52,35,55],[40,64,40,67],[40,40,40,43],[36,1,36,3],[36,8,36,11],[36,12,36,15],[36,16,36,19],[36,20,36,23],[35,24,35,27],[35,28,35,31],[35,32,35,35],[35,36,35,39],[36,24,36,27],[36,28,36,31],[36,32,36,35],[36,36,36,39],[35,8,35,11],[35,12,35,15],[35,16,35,19],[35,20,35,23],[41,1,41,3],[41,8,41,11],[41,12,41,15],[41,16,41,19],[41,20,41,23],[40,24,40,27],[40,28,40,31],[40,32,40,35],[40,36,40,39],[40,44,40,47],[41,24,41,27],[41,28,41,31],[41,32,41,35],[41,36,41,39],[41,64,41,67],[40,8,40,11],[40,12,40,15],[40,16,40,19],[40,20,40,23],[46,1,46,3],[46,8,46,11],[46,12,46,15],[46,16,46,19],[46,20,46,23],[45,24,45,27],[45,28,45,31],[45,32,45,35],[45,36,45,39],[45,44,45,47],[46,24,46,27],[46,28,46,31],[46,32,46,35],[46,36,46,39],[46,64,46,67],[45,12,45,15],[45,16,45,19],[45,20,45,23],[45,48,45,51],[45,52,45,55],[45,56,45,59],[45,60,45,63],[45,64,45,67],[45,40,45,43],[51,1,51,3],[51,8,51,11],[51,12,51,15],[51,16,51,19],[51,20,51,23],[50,24,50,27],[50,28,50,31],[50,32,50,35],[50,36,50,39],[51,24,51,27],[51,28,51,31],[51,32,51,35],[51,36,51,39],[50,8,50,11],[50,12,50,15],[50,16,50,19],[50,20,50,23],[55,56,55,59],[55,60,55,63],[50,64,50,67],[50,40,50,43],[50,44,50,47],[51,64,51,67],[50,48,50,51],[50,52,50,55],[50,56,50,59],[50,60,50,63],[60,60,60,63],[55,64,55,67],[56,1,56,3],[56,8,56,11],[56,12,56,15],[56,16,56,19],[56,20,56,23],[55,24,55,27],[55,28,55,31],[55,32,55,35],[55,36,55,39],[55,40,55,43],[55,44,55,47],[56,24,56,27],[56,28,56,31],[56,32,56,35],[56,36,56,39],[56,64,56,67],[55,8,55,11],[55,12,55,15],[55,16,55,19],[55,20,55,23],[55,48,55,51],[55,52,55,55],[60,64,60,67],[61,1,61,3],[61,8,61,11],[61,12,61,15],[61,16,61,19],[61,20,61,23],[60,24,60,27],[60,28,60,31],[60,32,60,35],[60,36,60,39],[60,40,60,43],[60,44,60,47],[61,24,61,27],[61,28,61,31],[61,32,61,35],[61,36,61,39],[61,64,61,67],[60,8,60,11],[60,12,60,15],[60,16,60,19],[60,20,60,23],[60,48,60,51],[60,52,60,55],[60,56,60,59],[18,24,18,27],[18,28,18,31],[18,32,18,35],[18,36,18,39],[18,64,18,67],[17,1,17,7],[17,8,17,11],[17,12,17,15],[17,16,17,19],[17,20,17,23],[65,8,65,11],[65,12,65,15],[65,16,65,19],[65,20,65,23],[66,1,66,3],[66,8,66,11],[66,12,66,15],[66,16,66,19],[66,20,66,23],[65,24,65,27],[65,28,65,31],[65,32,65,35],[65,36,65,39],[66,24,66,27],[66,28,66,31],[66,32,66,35],[66,36,66,39],[66,64,66,67],[65,48,65,51],[65,52,65,55],[65,56,65,59],[65,60,65,63],[65,64,65,67],[65,40,65,43],[65,44,65,47],[74,52,74,55],[74,56,74,59],[74,60,74,63],[74,64,74,67],[75,12,75,15],[75,16,75,19],[75,20,75,23],[75,24,75,27],[75,28,75,31],[74,28,74,31],[74,32,74,35],[74,36,74,39],[74,40,74,43],[74,44,74,47],[74,48,74,51],[74,12,74,15],[74,16,74,19],[74,20,74,23],[74,24,74,27],[75,32,75,35],[75,36,75,39],[80,32,80,35],[80,36,80,39],[78,12,78,15],[78,16,78,19],[78,20,78,23],[78,24,78,27],[78,28,78,31],[77,8,77,11],[77,12,77,15],[77,16,77,19],[77,20,77,23],[77,24,77,27],[77,28,77,31],[77,32,77,35],[77,36,77,39],[78,32,78,35],[78,36,78,39],[81,52,81,55],[81,56,81,59],[81,60,81,63],[81,64,81,67],[80,64,80,67],[81,12,81,15],[81,16,81,19],[81,20,81,23],[81,24,81,27],[81,28,81,31],[81,32,81,35],[81,36,81,39],[81,40,81,43],[80,40,80,43],[80,44,80,47],[80,48,80,51],[80,52,80,55],[80,56,80,59],[80,60,80,63],[80,12,80,15],[80,16,80,19],[80,20,80,23],[80,24,80,27],[80,28,80,31],[71,1,71,3],[71,8,71,11],[71,12,71,15],[71,16,71,19],[71,20,71,23],[71,24,71,27],[71,28,71,31],[71,32,71,35],[71,36,71,39],[81,8,81,11],[80,8,80,11],[78,8,78,11],[75,8,75,11],[74,8,74,11],[70,8,70,11],[45,8,45,11],[71,64,71,67],[70,12,70,15],[70,16,70,19],[70,20,70,23],[70,24,70,27],[70,28,70,31],[70,32,70,35],[70,36,70,39],[70,40,70,43],[70,44,70,47],[70,48,70,51],[70,52,70,55],[70,56,70,59],[70,60,70,63],[70,64,70,67],[81,44,81,47],[81,48,81,51]]}
["AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN"]
[]
[]
["Licitación No.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Localidad","DELEGACIÓN DE PEGUEROS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DOCUMENTO"]
["Descripción general de los trabajos","CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Municipio","TEPATITLÁN DE MORELOS"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Apertura"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Inicio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Terminación"]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE",null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE LEGAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plazo de Ejecución"]
[]
["C A L E N D A R I O   D E   O B R A"]
[]
["Clave","Descripción",null,null,"Unidad","Cantidad","P.U.","Importe","MES 1",null,null,null,"MES 2",null,null,null,"MES 3",null,null,null,"MES 4",null,null,null,"MES 5",null,null,null,"MES 6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,null,null,null,null,null,null,null,null,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,"",null,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1,"COLECTOR ",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"1",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
[null,null,null,null,null,-1,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32]
[null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,"PTAR"]
[null,null,null,1,24]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[2.1,"PRETRATAMIENTO",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"1",1,1,1,1,1,1,1," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
[null,null,null,null,null,-1,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[2.2000000000000002,"CARCAMO DE BOMBEO",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"1",1,1,1,1,1,1,1," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
[null,null,null,null,null,-1,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,"",null,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[2.2999999999999998,"SISTEMA RAFA",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "," "," "," "," "," ",1,1,1,1,1,1,1,1," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
[null,null,null,null,null,-7,null,null,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[" "," ",null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[2.4,"HUMEDALES",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "," "," "," "," "," "," "," ",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1," "," "," "," "]
[null,null,null,null,null,-9,null,null,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[2.5,"LECHO DE SECADOS",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,1,1,1," "," "," "," "," "," "," "," "]
[null,null,null,null,null,-13,null,null,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,"",null,null,null,"",null,null,null,"",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[2.7,"CASETA DE CONTROLES Y VIGILANCIA",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,1,1,1,1," "," "," "]
[null,null,null,null,null,-17,null,null,-15,-14,-13,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[2.6,"TANQUE DE CONTACTO CLORO",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,1,1,1," "," "," "," "," "," "," "]
[null,null,null,null,null,-14,null,null,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,"",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,"",null,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[2.8,"SUBESTACIÓN ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,1,1,1," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
[null,null,null,null,null,-10,null,null,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[2.9,"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,null,-13,null,null,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[3,"LINEA DE ELECTRIFICACIÓN PARA P.T.A.R.",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,"PORCENTAJE PERIODO",0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,"PORCENTAJE ACUMULADO",0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0]

{"sheet":"CATALOGO","index":1,"n_rows":534,"n_cols":9,"rows_kept":534,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[4,0,7,1],[4,2,7,3],[4,5,5,7],[6,5,7,7]]}
["AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN"]
[]
[]
[]
["Descripción general de los trabajos",null,"CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.",null,"Localidad","DELEGACIÓN DE PEGUEROS",null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[null,null,null,null,"Municipio","TEPATITLÁN DE MORELOS"]
[]
[1,null,null,"P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O      B  A  S  E"]
["C A T A L O G O   D E   C O N C E P T O S"]
[null,null,null,"C A T A L O G O   D E   C O N C E P T O S"]
["No. en orden progresivo","Código",null,"Descripción","Unidad","Cantidad","P. Unitario Con Numero","Precio Unitario con Letra","Importe"]
[null,2,null,"PTAR"]
[null,2.1,null,"PRETRATAMIENTO"]
[19,"1005 01",null,"LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.","M2",59.39]
[null,"1100 00",null,"EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…"]
[20,"1100 01",null,"EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",193.56]
[null,"1082 00",null,"EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CON PRESENCIA DE AGUA…"]
[21,"1082 02",null,"HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",23.75]
[22,"1082 04",null,"DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",20.93]
[23,"s/c-03",null,"EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA  ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONA B, DE 4.01 A 6.00 M.","M3",3.71]
[null,"1131 00",null,"RELLENO EN ZANJAS..."]
[24,"1131 04",null,"COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.","M3",11.88]
[null,"1001 00",null,"CONSTRUCCIÓN DE..."]
[25,"1001 01",null,"BASE DE GRAVA CEMENTADA.","M3",17.82]
[null,"4030 00",null,"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…"]
[26,"4030 01",null,"DE F'C= 100 KG/CM2.","M3",2.97]
[27,"4030 05",null,"DE F'C= 250 KG/CM2.","M3",62.26]
[null,"4080 00",null,"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN…"]
[28,"4080 01",null,"CIMENTACIONES.","M2",7.26]
[29,"4080 04",null,"LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M.","M2",0.63]
[30,"4080 05",null,"MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA.","M2",318.99]
[32,"4090 01",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE  REFUERZO.","KG",8910.26]
[33,"4140 01",null,"SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.","KG",896.49]
[34,"4140 06",null,"SUM. Y COLOC. DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 9\".","M",48.51]
[35,"S/C-05",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA DE SECCIONAMIENTO DE 30CM X 100 CM EN PLACA DE ACERO DE 1/4\" (6.35MM) DE ESPESOR, BASTAGO  DE 1\" DE DIÁMETRO Y VOLANTE DE 20CM DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",2]
[36,"S/C-06",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE 30 X 115 CM (LIBRES), 1.90 CM DE SEPARACIÓN DE BARRAS DE SOLERA DE 1.27 MM (1/2\" X 1/4\"), ESQUINAS BISELADAS, INCLUYE: APOYOS DE ANGULO APS DE 38.1 X 6.35 MM (1 1/2\" X 1/4\") ANCLADOS CON VARILLA LISA DE 9.5 MM (3/8\") DE DIÁMETRO DE 200 MM DE LONGITUD, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO","PZA",2]
[37,"S/C-07",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA RECOLECTORA DE BASURA DE 30CM X 40CM (LIBRES), PLACA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 19 DE 1.09MM DE ESPESOR CON BARRENOS DE 1/8\" DE DIÁMETRO (3.17MM) A CADA  CM AL TRES BOLILLO, INCLUYE: APOYOS DE ANGULO APS DE 38.1 X 6.35 MM (1 1/2\" X 1/4\") ANCLADOS CON VARILLA LISA DE 9.5 MM (3/8\") DE DIÁMETRO DE 200 MM DE LONGITUD, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",2]
[38,"S/C-08",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE MEDIDOR PROPORCIONAL SUTRO DE 0.6 X 1.08 M, INCLUYE: GUIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",2]
[39,"S/C-09",null,"BARANDAL DE 0.90M, DE ALTURA, CON POSTES DE PTR 1 1/2\"X1 1/2\" DE 3.2MM A CADA 1M, ANCLADOS AL PISO CON PLACA A-36 DE 5/16\" DE 0.12X0.12, PASAMOS DETUBO CED. 30 DE 2\" Y 2 PERFILES ADICIONALES DE TUBO CED 30 DE 1 1/4\" INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, ANCLAJE, CORTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M",40.6]
[40,"S/C-10",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA CON 2 SOLERAS DE 2\" X 1/4\" Y ESCALONES DE REDONDO DE  3/4\" Ø A 40 CM. INCLUYE:  PASA MANOS, MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.","ML",4.12]
[41,"S/C-11",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA MOLDEADA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO IRVING(1 1/2\" X 1 1/2\") EN SECCIONES DESMONTABLES DE ACUERDO A PLANOS, INCLUYE ANCLAJE, CORTES, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TORNILLERÍA. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M2",1.5]
[null,0,null,null,null,null,null,"SUB-TOTAL 2.1 PRETRATAMIENTO"]
[null,2.2000000000000002,null,"CARCAMO DE BOMBEO"]
[null,null,null,"OBRA CIVIL"]
[42,"1005 01",null,"LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.","M2",28.32]
[null,"1100 00",null,"EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…",0,0]
[43,"1100 01",null,"EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",135.94]
[44,"S/C-02",null,"EXCAVACION EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA PARA  ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONA A, DE 6.01 A 8.00 M.","M3",26.05]
[null,"1070 00",null,"EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO…",0]
[45,"1070 02",null,"HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",11.33]
[46,"1070 04",null,"DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",11.33]
[47,"S/C-03",null,"EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA  ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONA B, DE 4.01 A 6.00 M.","M3",11.33]
[48,"S/C-04",null,"EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA  ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONA B, DE 6.01 A 8.00 M.","M3",6.51]
[null,"1131 00",null,"RELLENO EN ZANJAS...",0]
[49,"1131 04",null,"COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.","M3",6.27]
[null,"1001 00",null,"CONSTRUCCIÓN DE..."]
[50,"1001 01",null,"BASE DE GRAVA CEMENTADA.","M3",9.41]
[null,"4030 00",null,"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…"]
[51,"4030 01",null,"DE F'C= 100 KG/CM2.","M3",1.57]
[52,"4030 05",null,"DE F'C= 250 KG/CM2.","M3",50.69]
[null,"4080 00",null,"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN…",0]
[53,"4080 01",null,"CIMENTACIONES.","M2",10.34]
[54,"4080 05",null,"MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA.","M2",173.28]
[56,"4080 04",null,"LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M.","M2",16.11]
[57,"4090 01",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE  REFUERZO.","KG",5976.18]
[58,"4140 01",null,"SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.","KG",729.96]
[59,"4140 06",null,"SUM. Y COLOC. DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 9\".","M",45.8]
[60,"S/C-11",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA MOLDEADA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO IRVING(1 1/2\" X 1 1/2\") EN SECCIONES DESMONTABLES DE ACUERDO A PLANOS, INCLUYE ANCLAJE, CORTES, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TORNILLERÍA. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M2",6.2]
[61,"S/C-12",null,"SILLETA S1 DE CONCRETO ARMADO DE 80X50X50 CM CON CORONA DE 30X30 CM, INCLUYE: ABRAZADERA TIPO OMEGA DE SOLERA DE 2\"X5/16\" PARA TUBERÍA DE 6\" DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",4]
[62,"S/C-19",null,"SILLETA S2 DE CONCRETO ARMADO DE 75X65X65 CM CON CORONA DE 45X45 CM, INCLUYE: ABRAZADERA TIPO OMEGA DE SOLERA DE 2\"X5/16\" PARA TUBERÍA DE 10\" DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",2]
[63,"S/C-13",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE COLUMNA DE DESCARGA A BASE DE PLACA DE ACERO DE 15.87 MM (5/8\") DE ESPESOR, INCLUYE VARILLAS LISAS PARA ANCLAJE, TUERCAS HEXAGONALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",12]
[64,"S/C-14",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA CON 2 SOLERAS DE 2\" X 1/4\" Y ESCALONES DE REDONDO DE  3/4\" Ø A 40 CM. INCLUYE:  MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.","ML",4.2]
[65,"S/C-15",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SOLERA DE 50.8 X 6.37 MM, INCLUYE ANCLA DE VARILLA LISA ROSCADA DE 19.1 MM DE 200MM DE LONGITUD, TUERCAS HEXAGONALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ","PZA",4]
[null,null,null,"PORTICO PARA IZAJE DE EQUIPOS DE BOMBEO"]
[66,"7020 01",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, IPR, IPS, CPS, ETC.)","KG",155.19999999999999]
[67,"S/C-128",null,"SUMINISTRO DE POLIPASTO ELECTRICO DE 2 TON. DE CAP.CON BOTONERA DE IZAJE MANUAL. INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA DE POLIPASTO.","PZA",1]
[null,null,null,"EQUIPAMIENTO"]
[68,"S/C-16",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS EN CÁRCAMO DE AGUA RESIDUAL PARA UN GASTO DE 15.0 L/S Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 10.25 M, EFICIENCIA MÍNIMA DEL 65%  CON PASO MÁXIMO DE ESFERA DE (3\"), DESCARGA DE 150 MM (6\"), CON MOTOR ELÉCTRICO DE 4.0 HP PARA 1735 RPM; MARCA NABOHI O SIMILAR, INCLUYE CODO PEDESTAL Y TUBO GUIA.","PZA",2]
[69,"S/C-17",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS EN CÁRCAMO DE AGUA RESIDUAL PARA UN GASTO DE 30.0 L/S Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 11.05 M, EFICIENCIA MÍNIMA DEL 65% CON PASO MÁXIMO DE ESFERA DE (3\"), DESCARGA DE 150 MM (6\"), CON MOTOR ELÉCTRICO DE 10 HP PARA 1735 RPM; MARCA NABOHI O SIMILAR, INCLUYE CODO PEDESTAL Y TUBO GUIA.","PZA",2]
[70,"S/C-18",null,"CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CCM TODA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA SERÁ POR  CCM CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CCM  INTERIOR NEMA Y TRATAMIENTO  EL TROPICALIZADO  TIPO COSTA DE ACUERDO A LA  ESPECIFICACIÓN,  SERVICIO  AUTOSOPORTADO CON BUSES  DE COBRE  400A, 480V, 3F, 4H, 60HZ  CONTENIENDO LO  SIGUIENTE: DOS COMBINACIONES DE INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO DE 3X15A CON BLOQUEO  DE PALANCA ABIERTO O CERRADO Y  ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA PARA MOTOR  PARA DE 4 HP, 440v CON LUCES PILOTO, BOTONES  DE ARRANQUE Y PARO, ELEMENTOS  TÉRMICOS EL VOLTAJE DE CONTROL 127V, CON  TABLILLA DE TERMINALES PARA 15  CONEXIONES DE 10 AMPERES PARA CONTROL,  AMPERÍMETRO, DE ( 0-50A ) Y CONTADOR DE  HORAS.DOS COMBINACIONES DE INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO DE 3X15A CON BLOQUEO  DE PALANCA ABIERTO O CERRADO Y  ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA PARA MOTOR  DE 10.0 HP, 440v CON LUCES PILOTO, BOTONES  DE ARRANQUE Y PARO, ELEMENTOS TÉRMICOS  EL VOLTAJE DE CONTROL 127V, CON TABLILLA  DE TERMINALES PARA 15 CONEXIONES DE 10  AMPERES PARA CONTROL, AMPERÍMETRO, DE (  0-50A ) Y CONTADOR DE HORAS.UNA COMBINACION DE INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO DE 3X15A CON BLOQUEO  DE PALANCA ABIERTO O CERRADO Y  ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA PARA MOTOR  DE 0.5 HP, 440v CON LUCES PILOTO, BOTONES  DE ARRANQUE Y PARO, ELEMENTOS TÉRMICOS  EL VOLTAJE DE CONTROL 127V, CON TABLILLA  DE TERMINALES PARA 15 CONEXIONES DE 10  AMPERES PARA CONTROL, AMPERÍMETRO, DE (  0-50A ) Y CONTADOR DE HORAS.UNA COMBINACION DE INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO DE 3X15A CON BLOQUEO  DE PALANCA ABIERTO O CERRADO Y  ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA PARA MOTOR  DE 0.5 HP, 440v CON LUCES PILOTO, BOTONES  DE ARRANQUE Y PARO, ELEMENTOS TÉRMICOS  EL VOLTAJE DE CONTROL 127V, CON TABLILLA  DE TERMINALES PARA 15 CONEXIONES DE 10  AMPERES PARA CONTROL, AMPERÍMETRO, DE (  0-50A ) Y CONTADOR DE HORAS.","PZA",1]
[null,"2050 00",null,"INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE…"]
[71,"2050 02",null,"DE 4\" DE DIÁMETRO.","M",7]
[72,"2050 03",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",28]
[73,"2050 05",null,"DE 10\" DE DIÁMETRO.","M",41.4]
[null,"8011 00",null,"SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO…, L.A.B. FÁBRICA."]
[74,"8011 50",null,"RD 26 DE 4\" DE DIÁMETRO.","M",7]
[75,"8011 51",null,"RD 26 DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",28]
[76,"8011 53",null,"RD 26 DE 10\" DE DIÁMETRO.","M",41.4]
[null,"8015 00",null,"SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA…"]
[77,"8015 02",null,"DE 101 MM A 303 MM (4\" A 12\") DE DIÁMETRO.","KG",473]
[null,"2130 00",null,"INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE…"]
[78,"2130 01",null,"FIERRO FUNDIDO.","KG",473]
[79,"S/C-110",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 4\".","PZA",1]
[80,"S/C-111",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 4\".","PZA",1]
[81,"S/C-31",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",24]
[82,"S/C-32",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",24]
[83,"S/C-126",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 10\".","PZA",2]
[84,"S/C-127",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 10\".","PZA",2]
[null,"8018 00",null,"SUMINISTRO DE TORNILLOS..."]
[85,"8018 02",null,"DE 16 MM X 76 MM (5/8\" X 3\").","PZA.",24]
[86,"8018 03",null,"DE 19 MM X 89 MM (3/4\" X 3 1/2\").","PZA.",340]
[null,"8020 00",null,"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO…"]
[87,"8020 04",null,"DE 102 MM (4\") DE DIÁMETRO.","PZA.",3]
[88,"8020 05",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",32]
[89,"8020 07",null,"DE 254 MM (10\") DE DIÁMETRO.","PZA.",6]
[null,"8035 00",null,"SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA…"]
[90,"8035 04",null,"DE 102 MM (4\") DE DIÁMETRO.","PZA.",1]
[91,"8035 05",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[null,"2160 00",null,"INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…"]
[92,"2160 06",null,"DE 102 MM (4\") DE DIÁMETRO.","PZA.",1]
[93,"2160 07",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[null,"8036 00",null,"SUMINISTRO DE VÁLVULA DE NO RETORNO (CHECK) (125 PSI) PUESTA EN OBRA…"]
[94,"8036 05",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[null,"2172 00",null,"INSTALACIÓN DE JUNTA DRESSER ESTILO 38..."]
[95,"2172 02",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[null,"8061 00",null,"SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 CONSTRUIDA DE ACERO, ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA…"]
[96,"8061 02",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[97,"S/C-123",null,"MANÓMETRO DE ½\" Ø, RANGO DE LECTURA 0 A 11 KG/CM2, CARÁTULA DE (2½\") INCLUYE ARREGLO. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",4]
[98,"S/C-124",null,"VÁLVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE DE 3/4\" INCLUYE ARREGLO. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",4]
[99,"S/C-125",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MULTIPLE DE DESCARGA DE PEAD DE 76.2 MM (3\") DE DIÁMETRO CLASE RD-21 CON 2 SALIDAS A 45° CON CONEXIÓN A LINEA PRINCIPAL A 2\" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUB-TOTAL 2.2 CARCAMO DE BOMBEO"]
[null,2.2999999999999998,null,"SISTEMA RAFA"]
[100,"1005 01",null,"LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.","M2",103.66]
[null,"1060 00",null,"EXCAVACIÓN A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMÚN, EXCEPTO ROCA, EN SECO…"]
[101,"1060 02",null,"HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",201.86]
[102,"1060 04",null,"DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",45.42]
[null,"1070 00",null,"EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO…"]
[103,"1070 02",null,"HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",50.46]
[104,"1070 04",null,"DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",11.35]
[null,"1131 00",null,"RELLENO EN ZANJAS..."]
[105,"1131 04",null,"COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.","M3",25.23]
[null,"1001 00",null,"CONSTRUCCIÓN DE..."]
[106,"1001 01",null,"BASE DE GRAVA CEMENTADA.","M3",37.85]
[null,"4030 00",null,"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…"]
[107,"4030 01",null,"DE F'C= 100 KG/CM2.","M3",6.31]
[108,"S/C-130",null,"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 300 KG/CM2.","M3",194.11]
[null,"4080 00",null,"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN…"]
[109,"4080 01",null,"CIMENTACIONES.","M2",18.8]
[110,"4080 04",null,"LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M.","M2",96.09]
[111,"4080 05",null,"MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA.","M2",672.76]
[113,"4090 01",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE  REFUERZO.","KG",16487.349999999999]
[114,"4140 01",null,"SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.","KG",2795.24]
[115,"4140 06",null,"SUM. Y COLOC. DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 9\".","M",100.6]
[116,"S/C-11",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA MOLDEADA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO IRVING(1 1/2\" X 1 1/2\") EN SECCIONES DESMONTABLES DE ACUERDO A PLANOS, INCLUYE ANCLAJE, CORTES, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TORNILLERÍA. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M2",2.25]
[117,"S/C-20",null,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO O CISTERNA ADIAMANTADA DE ANGULO 1\" X 3/16\", Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCION DE 1.10 X 1.10 CM.","PZA",6]
[118,"S/C-21",null,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDOR RECTANGULAR, DENTADA, CONSTRUIDO CON PLACA DE ACERO DE 1/4\" DE ESPESOR, DE 0.60x 0.20M(DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA). PARA CAJA DE CARGA, INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS PARA FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",2]
[119,"S/C-22",null,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDOR RECTANGULAR, DENTADA, CONSTRUIDO CON PLACA DE ACERO DE 1/4\" DE ESPESOR, DE 3.60x 0.20M(DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA). PARA CAJA DE CARGA, INCLUYE: PANTALLA DE NATAS Y ESPUMAS, EMPAQUE DE NEOPRENO, SOPORTES, TORNILLOS PARA FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",2]
[120,"S/C-23",null,"CHIMENEA DE VENTILACIÓN CILINDRICA DE 2.05 M Y 0.20 M DE DIÁMETRO, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 2\" CED. 80, PIEZAS ESPECIALES DE PVC , RECUBRIMIENTO DE CONCRETO REFORZADO CON ARMEX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",8]
[121,"S/C-14",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA CON 2 SOLERAS DE 2\" X 1/4\" Y ESCALONES DE REDONDO DE  3/4\" Ø A 40 CM. INCLUYE:  MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.","ML",14.47]
[null,null,null,"TUBERÍA DE LLEGADA"]
[null,"2050 00",null,"INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE…"]
[122,"2050 02",null,"DE 4\" DE DIÁMETRO.","M",30.6]
[123,"2050 03",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",31.1]
[124,"2050 05",null,"DE 10\" DE DIÁMETRO.","M",7.5]
[null,"8011 00",null,"SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO…, L.A.B. FÁBRICA."]
[125,"8011 50",null,"RD 26 DE 4\" DE DIÁMETRO.","M",30.6]
[126,"8011 51",null,"RD 26 DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",31.1]
[127,"8011 53",null,"RD 26 DE 10\" DE DIÁMETRO.","M",7.5]
[null,"2172 00",null,"INSTALACIÓN DE JUNTA DRESSER ESTILO 38..."]
[128,"2172 02",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","PZA.",2]
[129,"2172 04",null,"DE 10\" DE DIÁMETRO.","PZA.",2]
[null,"8061 00",null,"SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 CONSTRUIDA DE ACERO, ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA…"]
[130,"8061 02",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","PZA.",2]
[131,"8061 04",null,"DE 10\" DE DIÁMETRO.","PZA.",2]
[132,"S/C-27",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 4\".","PZA",12]
[133,"S/C-26",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",6]
[134,"S/C-24",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 10\".","PZA",3]
[135,"S/C-25",null,"ABRAZADERA PARA TUBERÍA DE 10\" DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2 1/2\"X2 1/2\"X1/4\" CON TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 3/8\" CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN. , INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",2]
[136,"S/C-28",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",18]
[137,"S/C-29",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\" X 4\".","PZA",18]
[138,"S/C-30",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",2]
[null,"2160 00",null,"INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…"]
[139,"2160 07",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",2]
[null,"8035 00",null,"SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA…"]
[140,"8035 05",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",2]
[141,"S/C-31",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",4]
[142,"S/C-32",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",4]
[null,"8018 00",null,"SUMINISTRO DE TORNILLOS..."]
[143,"8018 03",null,"DE 19 MM X 89 MM (3/4\" X 3 1/2\").","PZA.",32]
[null,"8020 00",null,"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO…"]
[144,"8020 05",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[null,null,null,"TUBERÍA DE SALIDA A HUMEDAL"]
[null,"2050 00",null,"INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE…"]
[145,"2050 03",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",44.46]
[null,"8011 00",null,"SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO…, L.A.B. FÁBRICA."]
[146,"8011 51",null,"RD 26 DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",44.46]
[null,"2172 00",null,"INSTALACIÓN DE JUNTA DRESSER ESTILO 38..."]
[147,"2172 02",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[null,"8061 00",null,"SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 CONSTRUIDA DE ACERO, ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA…"]
[148,"8061 02",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[null,"2160 00",null,"INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…"]
[149,"2160 07",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",2]
[null,"8035 00",null,"SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA…"]
[150,"8035 05",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",2]
[151,"S/C-31",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",4]
[152,"S/C-32",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",4]
[153,"S/C-26",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",6]
[154,"S/C-28",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",3]
[null,"8018 00",null,"SUMINISTRO DE TORNILLOS..."]
[155,"8018 03",null,"DE 19 MM X 89 MM (3/4\" X 3 1/2\").","PZA.",32]
[null,"8020 00",null,"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO…"]
[156,"8020 05",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[null,"2240 00",null,"CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES…"]
[157,"2240 02",null,"TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.","CAJA",2]
[null,"2243 00",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS..."]
[158,"2243 02",null,"SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4\").","PZA.",2]
[null,"2244 00",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS C/ TAPA,  DE…"]
[159,"2244 01",null,"FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, DE 97 KG.","PZA.",2]
[null,null,null,"TUBERÍA DE SALIDA A LECHOS DE SECADOS"]
[null,"2050 00",null,"INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE…"]
[160,"2050 03",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",26.5]
[null,"8011 00",null,"SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO…, L.A.B. FÁBRICA."]
[161,"8011 51",null,"RD 26 DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",26.5]
[162,"S/C-26",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",8]
[163,"S/C-28",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",6]
[null,"2160 00",null,"INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…"]
[164,"2160 07",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",2]
[null,"8035 00",null,"SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA…"]
[165,"8035 05",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",2]
[166,"S/C-31",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",4]
[167,"S/C-32",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",4]
[null,"8018 00",null,"SUMINISTRO DE TORNILLOS..."]
[168,"8018 03",null,"DE 19 MM X 89 MM (3/4\" X 3 1/2\").","PZA.",32]
[null,"8020 00",null,"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO…"]
[169,"8020 05",null,"DE 152 MM (6\") DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[170,"S/C-33",null,"SOPORTE DE PERFIL CUADRADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 4\"X4\"X1/4\" DE 1.55M, CONFORME A PLANOS DE PROYECTO, INCLUYE ÁNGULOS Y PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO, TORNILLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",4]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUB-TOTAL 2.3 SISTEMA RAFA"]
[null,2.4,null,"HUMEDALES"]
[171,"1005 01",null,"LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.","M2",7423.16]
[null,"1120 00",null,"EXCAVACIÓN EN CORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS…",0]
[172,"1120 01",null,"EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA DESPERDICIANDO EL MATERIAL.","M3",1576.4]
[173,"1120 02",null,"EN ROCA FIJA, DESPERDICIANDO EL MATERIAL.","M3",1576.4]
[null,"1121 00",null,"TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS",0]
[174,"1121 01",null,"TERRAPLÉN COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.","M3",1103.1500000000001]
[175,"1121 05",null,"REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, Y ACARREO 1er. KM","M3",1649.5]
[176,"1121 02",null,"TERRAPLÉN COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, Y ACARREO 1er. KM","M3",2769.78]
[177,"S/C-90",null,"CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO \"I\" DE 30 CENTIMETROS DE ALTURA, 15 CENTIMETROS INCADO Y 15 CENTIMETROS EXERNOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO TIPO \"I\", CONCRETO CON RESISTENCIA DE 200 KG/CM2, EXCAVACION, AFINE, TRAZO, ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M",690.15]
[178,"S/C-91",null,"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BRAZA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DE TAMAÑO MAXIMO 20 CENTIMETROS Y TAMAÑO MINIMO 15 CENTIMETROS, ACUÑADO A MANO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M2",1114.52]
[179,"1004 01",null,"CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.","M3",2049.65]
[null,"9001 00",null,"ACARREO  1ER   KM   DE   ROCA  EN  CAMIÓN  DE  VOLTEO,  DESCARGA  A VOLTEO EN CAMINO…",0]
[180,"9001 02",null,"PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.","M3",2049.65]
[null,"9002 00",null,"ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...",0]
[181,"9002 02",null,"PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.","M3/KM",18446.850000000002]
[182,"S/C-100",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CALIBRE 1.000 MM, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, TRASLAPES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M2",5783.3474999999999]
[183,"S/C-101",null,"RELLENO DE TEZONTLE","M3",1306.1579999999999]
[184,"S/C-102",null,"SILLETA PARA LLEGADA DE TUBERÍA DE 6\" CONFORME A PLANOS DE PROYECTO, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[185,"S/C-103",null,"SALIDA DE TRANSFERENCIA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8\", INCLUYE: TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8\" DE DIÁMETRO, TEE PVC DE 8\", PERFORACION DE TUBERÍA EN PATROS TRESBOLILLO","JGO",3]
[186,"S/C-104",null,"CAJA DE BAYPAS PASIVO DE 2.60M X 2.20 M X 2.20 M CONFORME A PLANOS DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TAPA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.PZA","PZA",1]
[187,"S/C-105",null,"CAJA DE SALIDA DE 4.10M X 2.60 M X 2.30 M CONFORME A PLANOS DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TAPA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.PZA","PZA",3]
[null,"2041 00",null,"INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FÁBRICA",0]
[188,"2041 06",null,"DE 250 MM DE DIÁMETRO.","M",19]
[null,"6005 00",null,"REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.",0]
[189,"6005 01",null,"DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 M DE PROFUNDIDAD.","PZA.",2]
[null,null,null,"SALIDA DE AGUA TRATADA"]
[null,"2050 00",null,"INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE…"]
[190,"2050 03",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",8.1000000000000014]
[191,"2050 05",null,"DE 10\" DE DIÁMETRO.","M",8]
[null,"8011 00",null,"SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO…, L.A.B. FÁBRICA."]
[192,"8011 51",null,"RD 26 DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",8.1000000000000014]
[193,"8011 53",null,"RD 26 DE 10\" DE DIÁMETRO.","M",8]
[194,"S/C-106",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° RD-21 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 10\".","PZA",2]
[195,"S/C-107",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RD-21 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 10\".","PZA",2]
[196,"S/C-108",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 10\" X 6\".","PZA",8]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUB-TOTAL 2.4 HUMEDALES"]
[null,2.5,null,"LECHO DE SECADOS"]
[197,"1005 01",null,"LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.","M2",246.86]
[null,"1060 00",null,"EXCAVACIÓN A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMÚN, EXCEPTO ROCA, EN SECO…"]
[198,"1060 02",null,"HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",108.62]
[null,"1070 00",null,"EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO…"]
[199,"1070 02",null,"HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",27.15]
[null,"1131 00",null,"RELLENO EN ZANJAS..."]
[200,"1131 05",null,"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.","M3",9.32]
[null,"4030 00",null,"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…"]
[201,"4030 01",null,"DE F'C= 100 KG/CM2.","M3",12.34]
[202,"4030 05",null,"DE F'C= 250 KG/CM2.","M3",67.150000000000006]
[null,"4080 00",null,"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN…"]
[203,"4080 01",null,"CIMENTACIONES.","M2",13.24]
[204,"4080 05",null,"MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA.","M2",205.81]
[205,"4090 01",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE  REFUERZO.","KG",4565.9799999999996]
[206,"4140 01",null,"SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.","KG",967]
[null,"2050 00",null,"INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE…"]
[207,"2050 03",null,"DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",100]
[null,"8011 00",null,"SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO…, L.A.B. FÁBRICA."]
[208,"8011 51",null,"RD 26 DE 6\" DE DIÁMETRO.","M",100]
[209,"S/C-26",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",3]
[210,"S/C-109",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° RD-11 EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",2]
[211,"S/C-28",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",5]
[212,"S/C-30",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\".","PZA",5]
[213,"S/C-29",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6\" X 4\".","PZA",4]
[214,"S/C-27",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 4\".","PZA",4]
[null,"2160 00",null,"INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…"]
[215,"2160 06",null,"DE 102 MM (4\") DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[null,"8035 00",null,"SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA…"]
[216,"8035 04",null,"DE 102 MM (4\") DE DIÁMETRO.","PZA.",4]
[217,"S/C-110",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 4\".","PZA",8]
[218,"S/C-111",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 4\".","PZA",8]
[null,"8018 00",null,"SUMINISTRO DE TORNILLOS..."]
[219,"8018 02",null,"DE 16 MM X 76 MM (5/8\" X 3\").","PZA.",64]
[null,"8020 00",null,"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO…"]
[220,"8020 04",null,"DE 102 MM (4\") DE DIÁMETRO.","PZA.",8]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUB-TOTAL 2.5 LECHO DE SECADOS"]
[null,2.6,null,"TANQUE DE CONTACTO CLORO"]
[221,"1005 01",null,"LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.","M2",26.46]
[null,"1010 00",null,"EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…",0]
[222,"1010 02",null,"HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",26.53]
[null,"1020 00",null,"EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B…",0]
[223,"1020 02",null,"HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",6.63]
[null,"1131 00",null,"RELLENO EN ZANJAS...",0]
[224,"1131 03",null,"COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.","M3",5.58]
[null,"4030 00",null,"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…",0]
[225,"4030 01",null,"DE F'C= 100 KG/CM2.","M3",1.95]
[226,"4030 05",null,"DE F'C= 250 KG/CM2.","M3",27.04]
[null,"4080 00",null,"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN…",0]
[227,"4080 01",null,"CIMENTACIONES.","M2",6.78]
[228,"4080 05",null,"MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA.","M2",159.72]
[229,"4090 01",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE  REFUERZO.","KG",2973.45]
[230,"4140 01",null,"SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.","KG",389.32]
[231,"4140 06",null,"SUM. Y COLOC. DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 9\".","M",33.15]
[232,"S/C-11",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA MOLDEADA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO IRVING(1 1/2\" X 1 1/2\") EN SECCIONES DESMONTABLES DE ACUERDO A PLANOS, INCLUYE ANCLAJE, CORTES, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TORNILLERÍA. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M2",5.25]
[null,null,null,"CARCAMO PARA LLENADO DE PIPAS"]
[233,"S/C-134",null,"CARCAMO DE CONCRETO ARMADO PARA LLENADO DE CAMION CISTERNA CONFORME A PLANOS DE PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO APARENTE, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[234,"S/C-135",null,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 HP, INCLUYE: TABLERO DE CONTROL, ALIMENTACION ELECTRICA, TUBERÍA EN FIERRO GALVANIZADO PARA SUCCIÓN, CUELLO DE GARZA CONFORME A PLANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[null,null,null,"CASETA DE CLORACION"]
[235,"1005 01",null,"LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.","M2",4]
[null,"4020 00",null,"MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5…"]
[236,"4020 01",null,"DE 14 CM DE ESPESOR.","M2",7.7]
[237,"4025 01",null,"CELOSÍA DE BLOCK DE CEMENTO DE 10 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.","M2",1.69]
[null,"4030 00",null,"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…"]
[238,"4030 01",null,"DE F'C= 100 KG/CM2.","M3",0.2]
[239,"4030 05",null,"DE F'C= 250 KG/CM2.","M3",1.98]
[null,"4080 00",null,"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN…"]
[240,"4080 01",null,"CIMENTACIONES.","M2",1.64]
[241,"4080 02",null,"DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.","M2",6.42]
[242,"4080 04",null,"LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M.","M2",9.26]
[null,"4100 00",null,"APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA…"]
[243,"4100 01",null,"APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM DE ESPESOR.","M2",28.46]
[null,"7001 00",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS…"]
[244,"7001 01",null,"DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES ZT Y L TAMBOR DOBLE DE LÁMINA No. 18.","M2",4.84]
[null,"7004 00",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…"]
[245,"7004 01",null,"VINÍLICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS).","M2",28.46]
[246,"7004 03",null,"ESMALTE EN HERRERÍA.","M2",9.68]
[247,"S/C-112",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO HIPOCLORADOR MILTON ROY SERIE \"P\" O EQUIPO DE SIMILAR CALIDAD DE OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE: - BOMBA DE DIAFRAGMA CON MOTOR DE 115 VOLTS. - TUBERÍA CON CHECK COLADORA - MANGUERA PARA DESCARGA DE HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACIÓN DEL 13% (200 LTS.).","P.G.",1]
[248,"6001 03",null,"SUM. Y COL. DE TINACO DE POLIETILENO DE 750 L.","PZA.",1]
[249,"S/C-113",null,"BANCO DE ACERO A BASE DE PTR DE 3\" DE 90X90X30CM PARA DEPÓSITO DE CLORO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[null,"1001 00",null,"CONSTRUCCIÓN DE..."]
[250,"1001 07",null,"PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR.","M2",2.5]
[251,"S/C-129",null,"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=200KG/CM2, DE SECCIÓN 0.12X0.15X0.40 MTS, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, VARILLA 3/8\", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","ML",4.5]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUB-TOTAL 2.6 TANQUE DE CONTACTO CLORO"]
[null,2.7,null,"CASETA DE CONTROLES Y VIGILANCIA"]
[252,"1005 01",null,"LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.","M2",15.5]
[null,"1010 00",null,"EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…"]
[253,"1010 02",null,"HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",5.32]
[null,"1020 00",null,"EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B…"]
[254,"1020 02",null,"HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.","M3",1.33]
[null,"1131 00",null,"RELLENO EN ZANJAS..."]
[255,"1131 03",null,"COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.","M3",2.29]
[null,"4000 00",null,"MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON…"]
[256,"4000 02",null,"MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.","M3",3.92]
[null,"4020 00",null,"MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5…"]
[257,"4020 01",null,"DE 14 CM DE ESPESOR.","M2",38.659999999999997]
[258,"4025 01",null,"CELOSÍA DE BLOCK DE CEMENTO DE 10 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.","M2",7.16]
[null,"4030 00",null,"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…"]
[259,"4030 01",null,"DE F'C= 100 KG/CM2.","M3",0.44]
[260,"4030 02",null,"DE F'C= 150 KG/CM2.","M3",1.7]
[261,"4030 04",null,"DE F'C= 200 KG/CM2.","M3",4.51]
[262,"4071 01",null,"RELLENO APISONADO Y COMPACTADO DE PISOS CON TEZONTLE O TEPETATE.","M3",1.19]
[null,"4080 00",null,"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN…"]
[263,"4080 02",null,"DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.","M2",22.43]
[264,"4080 04",null,"LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M.","M2",21.62]
[265,"4090 01",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE  REFUERZO.","KG",240.36]
[266,"4090 02",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4\" DE DIÁMETRO (ALAMBRÓN).","KG",71.75]
[null,"4091 00",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA…"]
[267,"4091 01",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6-10/10.","M2",16.989999999999998]
[null,"4100 00",null,"APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA…"]
[268,"4100 01",null,"APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM DE ESPESOR.","M2",87.07]
[269,"4110 01",null,"PISO DE MOSAICO LISO O MARMOLEADO DE 1a., ASENTADO C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.","M2",11.29]
[270,"4110 02",null,"LAMBRINES DE MOSAICO LISO O MARMOLEADO DE 1a., ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:3.","M2",4.22]
[null,"1001 00",null,"CONSTRUCCIÓN DE..."]
[271,"1001 07",null,"PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR.","M2",5.1100000000000003]
[272,"4110 06",null,"ZOCLO TIPO LOSETA S/ESMALTE DE 30X7X1.3 CM.","M",16.82]
[273,"6001 04",null,"SUM. Y COL. DE TINACO DE POLIETILENO DE 1100 L.","PZA.",1]
[null,"6005 00",null,"REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO."]
[274,"6005 01",null,"DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 M DE PROFUNDIDAD.","PZA.",1]
[null,"6008 00",null,"INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS C/COLOCACIÓN DE COBRE: Y SUM. DE ALIMENTACIÓN DE AGUA, CON TUBERÍA"]
[275,"6008 01",null,"DE LAVABO, WC, REGADERA, FREGADERO O TINACO.","SAL.",7]
[276,"S/C-114",null,"SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE LLAVE DE ALETA HELVEX, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL Y PRUEBAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO","PZA",1]
[277,"S/C-115",null,"SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO  INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.","PZA",1]
[278,"S/C-133",null,"SUMINISTRO DE REGADERA CROMO H-200 MARCA HELVEX, INCLUYE JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR MOD. E-61 MARCA HELVEX, BRAZO PARA REGADERA ","PZA",1]
[278,"S/C-116",null,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO MARCA HELVEX MODELO 282 DE PISO. INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.","PZA",1]
[279,"S/C-117",null,"CONSTRUCCION DE CISTERNA  CAPACIDAD 10 M3 (07 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ADHERIDOS.","PZA",1]
[280,"S/C-118",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/4 DE HP. INCLUYE ELECTRONIVELES.","PZA",1]
[null,"6010 00",null,"SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO…"]
[281,"6010 05",null,"SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERÍA POLIDUCTO 1/2\" DIÁM.","SAL.",8]
[282,"S/C-119",null,"S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS. INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[283,"S/C-120",null,"SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA EASY-1 LUMINARIO EMPOTRADO FIJO E26-CFL 1X15W INCLUIDO P/BOTE DE 10CM. CON CRISTAL. ACABADO BLANCO. DOBLE SISTEMA DE MONTAJE O SIMILAR EN CALIDAD"," PZA",3]
[284,"S/C-136",null,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE DE ALUMINIO PARA EXTERIOR 20W, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[285,"S/C-121",null,"REGISTRO DE 0.40X0.60X0.80 M. DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR,  CON TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR  DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO  DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA",1]
[286,"S/C-122",null,"SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.","ML",2]
[null,"7001 00",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS…"]
[287,"7001 02",null,"DE HERRERÍA TUBULAR, PERFILES ZT Y L TAMBOR DOBLE DE LÁMINA No. 18.","M2",6.34]
[null,"7002 00",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS…"]
[288,"7002 02",null,"DE HERRERÍA TUBULAR, PERFILES ZT Y L.","M2",2.04]
[null,"7004 00",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…"]
[289,"7004 01",null,"VINÍLICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS).","M2",95.07]
[290,"7004 03",null,"ESMALTE EN HERRERÍA.","M2",14.71]
[291,"S/C-88",null,"CISTERNA DE 3x3x2.30 MTS.MURO DE TABIQUE ROJO 14 CMS. CADENAS, CASTILLOS Y LOSA DE 10 CMS. PLANTILLA Y PISO, INCL.APLANADO DE MUROS, TAPA P/REGISTRO CON MARCO Y CONTRAMARCO, BOMBA 2 H.P., SEGUN PROYECTO.","PZA. ",1]
[292,"S/C-89",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AYUDA TIPO CENTRIFUGA PARA AGUA LIMPIA Y FRIA Q=26.52 LTS/MIN. Y UNA PRESION DE 8.84 KG/CM2","PZA. ",1]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUB-TOTAL 2.7 CASETA DE CONTROLES Y VIGILANCIA"]
[null,2.8,null,"SUBESTACIÓN ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO"]
[293,"S/C-35",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 45 KVA DE CAPACIDAD TIPO INTEMPERIE DE ENFRIAMIENTO PROPIO EN ACEITE, PARA INSTALARSE CON ABRAZADERAS SOPORTADA EN UN POSTE, CON UN VOLTAJE  EN ALTA TENSIÓN DE 13200 VOLTS, FORMACIÓN DELTA ESTRELLA BAJA TENSIÓN DE 440-220 VOLT 60 CPS CON SU DERIVACIÓN DE LA TENSIÓN NOMINAL NEUTRO FUERA DE TANQUE, SOBRE UNA TEMPERATURA AMBIENTE  DE 40 °C INCLUYENDO ACCESORIOS","PZA",1]
[294,"S/C-36",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTA CIRCUITOS FUSIBLE CCF 15 KV-100 A-95 KV-8000A, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[295,"S/C-37",null,"SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE APARTA RAYO ADA 12KV, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[296,"S/C-38",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 x 50A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[297,"S/C-39",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[298,"S/C-40",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTADOR PARA LÍNEA VIVA (CONECTOR PERICO N. 4 AWG), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[null,"6011 00",null,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, SEMIDURO DE 7 H. PARA SISTEMA DE TIERRAS....."]
[299,"6011 01",null,"CALIBRE 4 AWG.","M.",6]
[300,"S/C-42",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIPARTIDO DE COBRE No. 4 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[301,"S/C-43",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABON FUSIBLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMAIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[302,"S/C-44",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-11-500, INLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[303,"S/C-45",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PT-200, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",2]
[304,"S/C-46",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE VIDRIO TEMPLADO 75 VH 10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",6]
[305,"S/C-47",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV 1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[306,"S/C-48",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",2]
[307,"S/C-49",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",2]
[308,"S/C-50",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINA DE 16 x 76 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",2]
[309,"S/C-51",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA RE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[310,"S/C-52",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE, INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[311,"S/C-53",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORQUILLA Y GUARDA CABO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMNIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[312,"S/C-54",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[313,"S/C-55",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA GALVANIZADA 38 MM., INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[314,"S/C-56",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 38 MM., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M",4]
[315,"S/C-57",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE SOCKET, 200 AMPS. 600 V., INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO.","PZA",1]
[316,"S/C-58",null,"WATTHORIMETRO (POR CFE)","PZA",1]
[317,"S/C-59",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW #8 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M",100]
[318,"S/C-60",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 3000 X 15.8 MM, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[319,"S/C-61",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTADOR DE COBRE PARA VARILLA COPERWELD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[320,"S/C-62",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICIÓN DE 90 x 90 x 0.35, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[321,"S/C-63",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[322,"S/C-64",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR CAJA   METALICA POLOS CON CARTUCHOS DE 30 AMPS., 600 VOLTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[323,"S/C-65",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 3 KVA., MONOFASICO, 220/127 CON GABINETE DE SOBREPONER, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[324,"S/C-67",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE METALICO DE 38 MM DE DÍAMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","ML",2]
[325,"S/C-68",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTADOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 38 MM DE DÍAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","JGOS",4]
[326,"S/C-69",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA DE  38 MM. DE  DÍAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","JGOS",4]
[327,"S/C-70",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE Y GRAPA DE ACERO INOXIDABLE (3/16\")DE 16 x 0.75 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","JGOS",3]
[328,"S/C-71",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 101 x 38 MM x 2200 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",3]
[329,"S/C-72",null,"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN CFE, INCLUYE: FIRMA DE PLANOS POR UN PERITO AUTORIZADO ANTE CFE ASÍ COMO RESPONSIVA TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y TODO LO NECEARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","P.G.",1]
[330,"S/C-121",null,"REGISTRO DE 0.40X0.60X0.80 M. DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR,  CON TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR  DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO  DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA",16]
[331,"S/C-122",null,"SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.","ML",475.27]
[332,"S/C-137",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW #10 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M",1085.5500000000002]
[333,"S/C-59",null,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW #8 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M",457.08]
[332,"S/C-75",null,"LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN ALTA TENSIÓN CON PROTECCIONES EN LOS TRONCALES, HERRAJES GALVANIZADOS, CABLE DE ALUMINIO ACSR AEREO-ESPACIADO PARA 15KV, CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: POSTES, AISLADORES, TENDIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SEGÚN NORMA DE C. F. E.","KM",0.5]
[333,"S/C-76",null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR, INCLUYE: 1 LÁMPARA DE LED DE 90W,  1 POSTE CONICO DE 9M DE ALTURA Y BRAZO DE 1.8M, APROPIADO PARA INTEMPERIE, CABLE 12 AWG 600 V PARA CONTROL DE ALUMBRADO, VARILLA DE TIERRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",4]
[null,null,null,"SISTEMA DE APARTARRAYO"]
[334,"S/C-77",null,"PUNTA DE PARARRAYOS TIPO DIPOLO CORONA EP-D MCA. PARRES, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",7]
[335,"S/C-78",null,"MASTIL DURALON DE 6 MTS MCA. PARRES CAT EP-M6, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",7]
[336,"S/C-79",null,"CABLE DE COBRE CAL 1/0 AWG MCA CONDUMEX DESNUDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M",76]
[337,"S/C-80",null,"REHILETE DE COBRE DE 20X40CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",7]
[338,"S/C-81",null,"TUBO DE ALBAÑAL 254MM DE DIÁMETRO Y 750 MM DE LONGITUD. INCLUYE: EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",7]
[339,"S/C-82",null,"CONEXIÓN SOLDABLE No. 90, DE CABLE MCA THERMOLWELD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",7]
[340,"S/C-83",null,"BASE TUBULAR, LONGITUD DE 2.0 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",7]
[341,"S/C-84",null,"DESCONECTADOR PARA BAJADA CAT AME-022 MCA AMESA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",7]
[342,"S/C-85",null,"MOLDE DE CABLE A VARILLA TIPO CR-1, CT M-505 MCA THERMOWELD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",7]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUB-TOTAL 2.8 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO"]
[null,2.9,null,"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS"]
[343,"S/C-86",null,"ESTRUCTURA DE DESCARGA CONFORME A PLANOS DE PROYECTO, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, EXCAVACIONES, MAMPOSTERIA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
[null,"2041 00",null,"INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FÁBRICA"]
[344,"2041 07",null,"DE 315 MM DE DIÁMETRO.","M",10]
[null,"8049 00",null,"SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C.  ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215  L.A.B. FÁBRICA…"]
[345,"8049 05",null,"DE 315 MM DE DIÁMETRO.","M",10]
[null,null,null,"CERCADO PERIMETRAL"]
[null,"4120 00",null,"POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA…"]
[346,"4120 03",null,"POSTE GALVANIZADO 2.50 M ALTURA LIBRE, 2 1/2\" DE DIÁMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASÍ COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.","PZA.",142]
[347,"4120 06",null,"TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8\" DE DIÁMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL.","M",848]
[348,"4120 08",null,"MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM CALIBRE 8 INCLUYE SOPORTERÍA.","M2",848]
[null,"4122 00",null,"REPISONES, POSTES PRECOLADOS Y ALAMBRADOS CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA…"]
[349,"4122 06",null,"ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM INCLUYE: COLOCACIÓN.","M",1272]
[350,"S/C-87",null,"FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO, A BASE DE MALLA GALVANIZADA, POSTES  GALVANIZADOS, BARRA INFERIOR Y SUPERIOR Y TRES ALAMBRES DE PÚAS. INCLUYE: MANO DE OBRA DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. DIMENSIONES 3.00 M. DE ANCHO X 2.50 M. DE ALTO. ","PZA",1]
[null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL 2.9 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS"]
[null,3,null,"LINEA DE ELECTRIFICACIÓN PARA P.T.A.R."]
[351,"S/C-201",null,"SUMINISTRO DE ABRAZADERA 2BS","PZA.",15]
[352,"S/C-202",null,"SUMINISTRO DE ABRAZADERA UC","PZA.",4]
[353,"S/C-203",null,"SUMINISTRO DE ABRAZADERA UL","PZA.",3]
[354,"S/C-204",null,"SUMINISTRO DE AISLADOR 1C","PZA.",3]
[355,"S/C-205",null,"SUMINISTRO DE AISLADOR 13PD","PZA.",18]
[356,"S/C-206",null,"SUMINISTRO DE AISLADOR 4R","PZA.",6]
[357,"S/C-207",null,"SUMINISTRO DE AISLADOR ASUS 15 KV","PZA.",24]
[358,"S/C-208",null,"SUMINISTRO DE ALUMINIO SUAVE AS-4","KG",2]
[359,"S/C-209",null,"SUMINISTRO DE APARTARRAYO PARA 12KV","PZA.",3]
[360,"S/C-210",null,"SUMINISTRO DE BASE 7X200","PZA.",1]
[361,"S/C-211",null,"SUMINISTRO DE BASTIDOR B1","PZA.",9]
[362,"S/C-212",null,"SUMINISTRO DE CABLE ACSR 1/0","KG",395]
[363,"S/C-213",null,"SUMINISTRO DE CABLE AG 3/8","MT",160]
[364,"S/C-214",null,"SUMINISTRO DE CABLE DESNUDO N°2","KG",18]
[365,"S/C-215",null,"SUMINISTRO DE CABLE THW 1/0","MT",35]
[366,"S/C-216",null,"SUMINISTRO DE CARGA CADWELD","PZA.",6]
[367,"S/C-217",null,"SUMINISTRO DE CONECTOR ESTRIBO","PZA.",9]
[368,"S/C-218",null,"SUMINISTRO DE CONECTOR L","PZA.",12]
[369,"S/C-219",null,"SUMINISTRO DE CONECTOR PERICO","PZA.",9]
[370,"S/C-220",null,"SUMINISTRO DE CONECTOR PURO 1/0","PZA.",14]
[371,"S/C-221",null,"SUMINISTRO DE CORTACIRCUITO CCF-15-100","PZA.",9]
[372,"S/C-222",null,"SUMINISTRO DE CRUCETA PR-200","PZA.",14]
[373,"S/C-223",null,"SUMINISTRO DE CRUCETA PT-200","PZA.",5]
[374,"S/C-224",null,"SUMINISTRO DE GRAPA REMATE RAL 8","PZA.",24]
[375,"S/C-225",null,"SUMINISTRO DE GUARDALINEA CORTO","PZA.",9]
[376,"S/C-226",null,"SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMICO DE 125 AMP","PZA.",1]
[377,"S/C-227",null,"SUMINISTRO DE MURTO CANAL ","PZA.",6]
[378,"S/C-228",null,"SUMINISTRO DE MUFA DE 2\"","PZA.",1]
[379,"S/C-229",null,"SUMINISTRO DE OJO RE","PZA.",24]
[380,"S/C-230",null,"TRAMITE Y PAGOS A CFE","PDA",1]
[381,"S/C-231",null,"SUMINISTRO DE PERNO ANCLA IPA","PZA.",6]
[382,"S/C-232",null,"SUMINISTRO DE PERNO D.R. 16X457","PZA.",16]
[383,"S/C-233",null,"SUMINISTRO DE PERNO D.R. 16X505","PZA.",12]
[384,"S/C-234",null,"SUMINISTRO DE PLACA 1PC","PZA.",30]
[385,"S/C-235",null,"SUMINISTRO DE PLACA 2PC","PZA.",6]
[386,"S/C-236",null,"SUMINISTRO DE POSTE PC-11-700","PZA.",1]
[387,"S/C-237",null,"SUMINISTRO DE POSTE PC-13-600","PZA.",7]
[388,"S/C-238",null,"SUMINISTRO DE PROTECTOR PARA RETENIDA","PZA.",6]
[389,"S/C-239",null,"SUMINISTRO DE REMATE PARA RETENIDA AG 3/8","PZA.",40]
[390,"S/C-240",null,"SUMINISTRO DE REMATE PREF. 1/0","PZA.",20]
[391,"S/C-241",null,"SUMINISTRO DE ROSADERA R","PZA.",10]
[392,"S/C-242",null,"SUMINISTRO DE SOPORTE CV1","PZA.",2]
[393,"S/C-243",null,"SUMINISTRO DE TORNILLO MAQ. 16X63","PZA.",2]
[394,"S/C-244",null,"TRAMITE, CONTRATACIÓN Y PAGO DE VERIFICACIÓN UVIE ","P.G.",1]
[395,"S/C-245",null,"SUMINISTRO DE VARILLA CW","PZA.",6]
[396,"S/C-246",null,"MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE LINEA DE ELECTRIFIACIÓN  PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CONSISTE EN INTERCALAR POSTE PC. 13-600 EN LÍNEA EXISTENTE PROPIEDAD DE CFE, CAMBIAR TRE POSTES PC-9-400 POR PC-13-600 CON SUS TRES TRAMOS DE LINEA EN B.T. CONSTRUCCIÓN DE 380 METROS DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN 23KV 3F-3H, PREPARACIÓN PARA SISTEMA DE MEDICIÓN EN POSTE PARA TARIFA OM, TRAMITOLOGIA ANTE CFE PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA Y VERIFICACIÓN UVIE.","P.G.",1]
[null,null,null,"Costrucción de machuelo tipo \"I\" de 30 cms incado 15 cms y 15cms externos, incluye: suministro y colocación de machuelo, tipo \"I\" con una restitencia de 200 kg/cm2, excavación, afine, trazo, acostillado con material de banco y mano de obra y herramienta necesaria para su ejecución ",null,null,null,"TOTAL 3 LINEA DE ELECTRIFICACIÓN PARA P.T.A.R."]
[null,null,null,"construcción de empedrado a base de piedra braza, incluye: suministro y colocación de piedra de tamaño minino 15 cms tamaña maximo 20 cms, acuñado a mano y relleno con material de banco o tepetate, herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución"]
["TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:"]
["IVA 16.00%"]
["TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:"]

{"sheet":"RESUMEN","index":2,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,2,8,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[13,0,13,6],[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,0,3,6],[4,1,4,3],[4,5,5,5],[5,0,7,0],[5,1,7,3],[6,5,7,5],[2,0,2,6]]}
["AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN"]
[0]
[0]
[]
["Licitación No.",null,null,null,"Localidad","DELEGACIÓN DE PEGUEROS","DOCUMENTO"]
["Descripción general de los trabajos","CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO."]
[null,null,null,null,"Municipio","TEPATITLÁN DE MORELOS"]
[]
[null,null,null,null,null,"                                                           Fecha de Apertura"]
[1,"R E S U M E N     P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O      B  A  S  E",null,null,null,"                                                           Fecha de Inicio"]
[null,"R E S U M E N     C A T A L O G O   D E   C O N C E P T O S",null,null,null,"                                                           Fecha de Terminación"]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE","REPRESENTANTE LEGAL",null,null,"                                                           Plazo de Ejecución"]
[null,null,null,null,null,null,1]
["R E S U M E N     P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O      B  A  S  E"]
[]
["Partida","Descripción","Unidad","Cantidad","P. Unitario Con Numero","Precio Unitario con Letra","Importe"]
[]
[]
[2,"PTAR"]
[2.1,"PRETRATAMIENTO"]
[2.2000000000000002,"CARCAMO DE BOMBEO"]
[2.2999999999999998,"SISTEMA RAFA"]
[2.4,"HUMEDALES"]
[2.5,"LECHO DE SECADOS"]
[2.7,"CASETA DE CONTROLES Y VIGILANCIA"]
[2.6,"TANQUE DE CONTACTO CLORO"]
[2.8,"SUBESTACIÓN ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO"]
[2.9,"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS"]
[3,"LINEA DE ELECTRIFICACIÓN PARA P.T.A.R."]
[]
["TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:"]
["IVA 16.00%"]
["TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:"]